NLO/LO − 1

NNLO/LO − 1

(b) W^−

statistical error | | |

p^{cut}_T [GeV]

2000

1800

1600

1400

1200

1000 800 600 400 200

0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50

NLO/LO − 1

NNLO/LO − 1

(a) W^+

statistical error | | |

0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40