NLO/LO − 1

NNLO/LO − 1 statistical error | | | p^{cut}_T [GeV] 400 350 300 250 200 150 100 50

0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20