− 4 − 2 0 2 4 δ_{E W} [%]

100 150 200 250 300 350 400 450 500 M_H [GeV]