η_t 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4

2.0 1.5 1.0 0.5

K = NLO/LO

4 3 2 1 0

LO NLO

√ s = 1.96 TeV pp̄ → tt̄ + jet + X

(_{dσ}

dη_t ) [fb]

4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4

1000

100

10

1