√s (GeV)

(CMD-2 - HMNT)/HMNT, 1σ error bands (rel.)

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2