(b) λ_{Hhh} ΜGeVΝ m_h^{mod+} scenario M_A = 300 GeV tgβ = 5 μ_R = ξ M_{SUSY}/2

1-loop

2-loop

ξ 0.2 0.3 0.5 1 2 3 5 -70 -69 -68 -67 -66 -65 -64 -63 -62 -61 -60