f

s/4m

γγ (1)

2 t 40 60 80 100 120 140

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25