η(jet) dσ/dη [pb] a) lab frame LO NLO

η(l) dσ/dη [pb] b) lab frame LO NLO

0

1000

2000

3000

4000

5000

-4 -2 0 2 4 0 2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

-2 0 2