p_T(jet) [GeV] dσ/dp_T [pb/GeV] a) lab frame

LO 1-jet

p_{T, max}(jet) [GeV] dσ/dp_{T, max} [pb/GeV] b) lab frame

NLO 1-jet inclusive

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

5 10 15 20 25 0 250 500 750 1000

1250

1500

1750

2000

2250

5 10 15 20 25